
Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Возведение комплекса зданий и сооружений для производства минеральных удобрений по адресу: Могилевская область, Мстиславский район, агрогородок Ходосы»
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «АгроФертГрупп» Адрес: Республика Беларусь 246003 г.Гомель ул. Шевченко 27, офис 2-7 Телефон: +375 445538288 E-mail: sales@agrofert.by специализируется на производстве водорастворимых калийных удобрений
1. План-график работ по проведению ОВОС:
	Наименование работ (мероприятий)
	Сроки выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	25.05.2026 - 27.05.2026

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	11.07.2026-26.07.2026

	Подготовка
уведомления
о
планируемой
хозяйственной и иной деятельности *
	Не требуется

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Подготовка отчёта ОВОС
	28.05.2026-26.07.2026

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон*
	27.07.2026 - 26.08.2026
Не требуется

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	Не требуется

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	21.08 -26.08.2026 (в случае поступления обращений от общественности)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	в течении 5 дней со дня получения замечаний (в случае необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	в течении 10 дней после устранений замечаний, если таковые имелись

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	в течении 14 дней после получения заключения государственной экологической экспертизы


* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.
Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Планируемые намерения - строительство комплекса зданий и сооружений по производству минеральных удобрений на предоставляемом в аренду земельном участке, расположенном по адресу: Могилевская область, Мстиславский район, аг.Ходосы, на землях ОАО «Заболотье-агростандарт».
Основными видами планируемой к производству продукции являются: «бесхлорный» сульфат калия, «бесхлорный» нитрат калия, используемые в том числе при выращивании растений на гидропонике, а также комплексное NPK удобрение марки 6:0:46, используемое в секторе традиционного земледелия.
Получение сульфата и нитрата калия планируется методом конверсии, сущность которого сводится к реакциям ионного обмена в водной среде. Сульфат калия синтезируют путем взаимодействия хлорида калия с сульфатом аммония, а нитрат калия - хлорида калия с нитратом аммония. При этом образуется побочный продукт - хлорид аммония, который в свою очередь является сырьем для производства NPK удобрения марки 6:0:46.
Метод конверсии (обменного разложения) — это эффективный метод бесхлорной технологии получения минеральных удобрений, исключающий образование жидких токсичных отходов, так как промывные воды полностью используются для приготовления маточных растворов, из которых затем получают комплексные минеральные удобрения.
Альтернативным методом получения сульфата калия является термическое взаимодействие хлорида калия и серной кислоты (метод Мангейма). Технология включает два этапам на первом (при температуре ~150 °C) синтезируются гидросульфат калия и газообразный хлороводород, на втором (при температуре 500-600 °C) гидросульфат калия реагирует с остатком хлорида калия, выделяя сульфат калия и новую порцию хлороводорода. Образующийся газ используют для получения технической соляной кислоты.
В отличие от метода обменного разложения, идущего при умеренных температурах, данный способ более затратен с точки зрения энергопотребления. Помимо этого, рентабельность продукции, выпущенной по методу Мангейма, зависит в том числе и от спроса на техническую соляную кислоту, который ограничивается металлургическими заводами и производствами ПВХ.
Альтернативным методом получения нитрата калия является метод разложения хлорида калия азотной кислотой. В ходе процесса образуется побочный продукт - загрязненная соляная кислота, которую необходимо нейтрализовывать.
Таким образом, единственным альтернативным вариантом планируемой деятельности производства удобрений методом конверсии рассматривается «нулевая альтернатива», т.е. отказ от реализации заявленных намерений.
Реализация проектных решений не связана с образованием и сбросом сточных вод, в том числе в поверхностные водные объекты, так как остаточные растворы с содержанием непрореагировавших солей, в том числе промывные воды, скрубберная жидкость, технологический конденсат используются для приготовления рабочих растворов наряду с исходной чистой водой.
Удаление объектов растительного мира в естественных природных сообществах и нарушение естественной среды обитания животных также не предусматривается, участок для размещения производства минеральных удобрений располагается на территории действующего предприятия ОАО «Заболотье-агростандарт».
Компонентами окружающей среды, потенциально подвергающимися воздействию в процессе возведения и эксплуатации данного объекта, являются атмосферный воздух и почвы.
Главным фактором загрязнения атмосферного воздуха является выделение пыли солей калия (хлориды, сульфаты, нитраты) и солей аммония (сульфаты, нитраты) при проведении погрузочно-разгрузочных операций, растаривания, затаривания, пересыпки сырья и готового продукта. Технологическими решениями предусматривается использование закрытого конвейера с элементами узлов беспыльной пересыпки, позволяющего снизить пылевыделение, а также минимизировать потери сырья и продукции в производственном цикле. Скрубберы мокрой очистки воздуха из сушилок значительно снижают содержание в нем пыли солей. Остаточные количества пыли, содержащиеся в аэрозоле, выбрасываемом в атмосферу после скруббера, являются по сути комплексным минеральным удобрением внекорневой подкормки, растворенном в водяных парах, а оседающие на прилегающих территориях твердые частицы пыли солей калия, выделяющиеся при проведении погрузочно-разгрузочных операций, сохраняют свою способность полностью
растворяться после выпадения осадков и выполняют функцию корневой подкормки.
При производстве комплексного NPK удобрения выделение газообразных веществ, в частности аммиака, не происходит, так как процессы его получения протекают при низких и умеренных температурах, недостаточных для их образования.
Таким образом, воздействие планируемой деятельности на атмосферный воздух характеризуется незначительной интенсивностью и оценивается как допустимое.
Воздействие на почвы не рассматривается в качестве постоянно действующего фактора, так как может быть вызвано исключительно нештатными ситуациями (просыпка сырья или утечка технологических растворов), приводящими к разносу солей ветром или смыву их осадками на открытую почву. Осуществление технологического процесса внутри закрытых помещений, имеющих сплошное твердое покрытие, очистка поверхностных дождевых стоков с территории проектируемого объекта практически полностью исключает риск локального засоления, закисления и нитратного загрязнения почв.
